|  |  |
| --- | --- |
| D:\РАБОТА_ФЛП\SOULMATES\Eleganz\Лого и Фирстиль\Материалы\Eleganz_guideline-23.jpg | **ООО «Элеганз»****119136, г. Москва,** **ИНН 7729779910****1-ый Сетуньский проезд, дом 10, стр.8** |

Технические характеристики часов для зеркал ELEGANZ.

|  |  |
| --- | --- |
| Габариты с крепежной рамкой. | Д\*Ш\*В105 × 61 × 17 мм |
| Установка. | За зеркало.  |
| Монтаж. | Накладной. |
| Мигание секунд  | Есть.  |
| Питание  | Блок питания 12v DC |
| Мощность  | 0.4 вт  |
| Длина провода выносной кнопки настраивания | 82см. |
| Полярность при подключении  | Есть |
| Напряжение  | DC 6-12Вольт.  |
| Цвет индикатора  | Белый |
| Класс Влагозащиты  | IP44  |
| Принцип работы | Работают часы от блока питания DC 12вольт. При отключении питания продолжается отсчет времени благодаря имеющейся батарейки. |
| Батарейка  | CR2032 3V |
|  Принцип настройки времени.  | Настройка осуществляется выносной кнопкой или кнопкой с задней стороны корпуса часов.Первое удержание кнопки для регулировки часов.Второе удержание кнопки для регулировки минут.Минуты и часы прибавляются при каждом нажатии кнопки во время мигания часов.Третье удержание кнопки – выход из настройки. |