|  |  |
| --- | --- |
| D:\РАБОТА_ФЛП\SOULMATES\Eleganz\Лого и Фирстиль\Материалы\Eleganz_guideline-23.jpg | **ООО «Элеганз»**  **119136, г. Москва,**  **ИНН 7729779910**  **1-ый Сетуньский проезд, дом 10, стр.8** |

Технические характеристики часов для зеркал ELEGANZ.

|  |  |
| --- | --- |
| Габариты с крепежной рамкой. | Д\*Ш\*В  105 × 61 × 17 мм |
| Установка. | За зеркало. |
| Монтаж. | Накладной. |
| Мигание секунд | Есть. |
| Питание | Блок питания 12v DC |
| Мощность | 0.4 вт |
| Длина провода выносной кнопки настраивания | 82см. |
| Полярность при подключении | Есть |
| Напряжение | DC 6-12Вольт. |
| Цвет индикатора | Белый |
| Класс Влагозащиты | IP44 |
| Принцип работы | Работают часы от блока питания DC 12вольт.  При отключении питания продолжается отсчет времени благодаря имеющейся батарейки. |
| Батарейка | CR2032 3V |
| Принцип настройки времени. | Настройка осуществляется выносной кнопкой или кнопкой с задней стороны корпуса часов.  Первое удержание кнопки для регулировки часов.  Второе удержание кнопки для регулировки минут.  Минуты и часы прибавляются при каждом нажатии кнопки во время мигания часов.  Третье удержание кнопки – выход из настройки. |